**Vragen Bodemgeschiktheid ruiterpad**

1. Wat zijn de gradaties van de beoordelingsfactoren

a) ontwateringstoestand,

b) stevigheid van de bovengrond,

c) structuurstabiliteit: verstuiven

voor Rn47C-V, Rd10A-VII, Rn66A-VI

2. Wat is de meest geschikte bodem voor ruiterpaden?

Tabel stuifgevoeligheid:

|  |  |
| --- | --- |
| Grondsoort | Gradatie |
| Leemarm zand | 3 |
| Zwak lemig zand | 2 |
| Andere grondsoorten | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ontwaterings-toestand | Stevigheid bovengrond | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | |
|  | Verstuiven | | | | | | | | |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | **1** | **1** | **2** | **1** | **2** | **2** | **3** | | |
| 2 | **1** | **2** | **2** | **1** | **2** | **3** |
| 3 | **2** | **2** | **3** | **2** | **3** | **3** |
| 4 en 5 | **3** | | | | | |