## eerst banden plaatsen? Dan straten?

Hierover zijn de meningen verdeeld.

Voordeel van eerst banden plaatsen en dan straten is dat je kunt gaan vlijen met een T balk:

Je hoeft de bestrating niet op de randen na te lopen.

Nadeel is dat als je een meetfout maakt, je de banden er uit moet halen en opnieuw plaatsen.

Hieronder 2 foto's waarbij het mis ging.

Links: eerst de band geplaatst.

Rechts eerst gestraat, daarna de band geplaatst.

Kun je aangeven wat er fout ging? Klik op het plaatje om de afbeelding te vergroten.