## Brandklasse D: Metalen.

Metalen kunnen óók branden.

Magnesium, Aluminium, Titanium, legeringen.
Veelal dus stoffen eindigend op um.
Dus ook Uranium=> atoombom.

Zeer heftige verbranding=> enorm hoge temperatuur=> atomen splijten=> explosie=>schokgolf+straling.

Vuurwerk (strontium) is ook een (gecontroleerde) metaalbrand.

Is vaak/meestal NIET te blussen met water.
Zeer hete verbranding: Water ontbindt in Zuurstof en waterstof=> explosie.
Natrium & water: slechte combi. Bron:zeevaartschooldocent.

Ook gewoon poeder (ABC Poeder) is een probleem.
De verbranding is zo heet dat de zouten in het poeder smelten, samenklonteren en hun werk niet meer kunnen doen.

Te blussen met:

Voorkeur: speciale klasse D blusser.

Bij niet te grote brand kan men proberen af te dekken met zand of een blusdeken.
CO2
Bij een niet te grote metaalbrand zal men met CO2 de vlammen wel weten te doven.
Echter, metalen branden zo heet dat, als het CO2 vervlogen is, het metaal meteen zal herontbranden.
Dus zal men na het doven van de vlammen het brandbare materiaal meteen moeten afdekken met zand of een blusdeken.
CO 2 kan dus wel een methode zijn om de brand tijdelijk te doven zodat je tijd hebt om de brandhaard af te dekken.