## De restdruk (1 min)

Er wordt vaak gedacht dat als de noodfluit gaat en je nog minstens 55 bar hebt, dat het moment is om terug te keren.

FOUT!
Die laatste 55 bar is voor nood.
Voor als jij zelf tijdens je terugtocht in de problemen raakt en geholpen moet worden.

De fles is in feite leeg bij 55 bar restdruk.
Als de fluit gaat dien jij buiten te staan!
(Bij brandweerexamens van de professionele brandweer aan de wal zak je voor het examen als een meter voor de uitgang je fluit gaat.)