## De brandweeruitrusting (2 min)

Het pak moet voorzien zijn van een uitrusting waarmee de brandweerman kan werken.

-Een ademhalingsluchtset (zie verderop)
-Een gordel om materiaal aan op te kunnen hangen.
-Een explosievrije zaklantaarn van een goedgekeurd type.
-Een reddingslijn met stalen kern.
-Een brandbijl.
-Handschoenen.
-Een brandweerhelm.

De helm is vaak van "glow in the dark" materiaal gemaakt zodat je nog zichtbaar bent als het licht plotseling uitvalt.
Het uitschuifbare vizier is niet zozeer om je tegen de hitte te beschermen (dat doet het gelaatsmasker) als wel om je te beschermen tegen rondvliegende splinters of glas als je je brandbijl gebruikt.
Tevens zit er een nekflap aan om je tegen vonken en stralingshitte te beschermen.

De reddingslijn is een metalen lijn, bekleed met touwwerk.
Het gebruik ervan is afhankelijk van de omstandigheden.
In een machinekamer, waar het achter afsluiters, peilkokers etc. kan blijven haken is het een onding.
In een dichtgerookte accomodatie is het een goed hulpmiddel om je weg terug te vinden.
Al heb je naar alle waarschijnlijkheid ook een brandslang bij je die als leidraad kan dienen.
Een ander nadeel is dat afgesproken signalen misschien niet goed doorkomen bij de ontvanger.
-Twee rukjes is: trek mij terug.
En als het touw nu klem zit tussen bijvoorbeeld een deur?
-De lengte is beperkt.
Wat als je nog een paar meter verder moet? Maak je jezelf dan los of niet?