# Sesonal Changes

Door allerlei invloeden die verschillen per seizoen kunnen waterstanden minder hoog of juist hoger zijn dan in de getijdentabel aangegeven is.
Dit kan komen omdat het bijvoorbeeld regenseizoen is in de (sub)tropen.
In de delta van een rivier zal het dan hoger HW zijn dan anders en ook het LW zal minder laag zijn.
In de winter zou het kunnen zijn dat omdat de rivieren bevroren zijn in Arctische streken er minder water afgevoerd wordt.
De hoogwaterstand in de delta's zal dan juist minder hoog zijn dan normaal en de laagwaterstand nog wat lager dan normaal omdat de rivieren minder water aanvoeren.
Door seizoenswinden als de Moessonwind kan water "weggeblazen" of juist aangevoerd worden waardoor er een lagere of juist hogere waterstand dan normaal ontstaat.
Ook de temperaturen per seizoen hebben invloed op de waterstand.
In Nederland zal dit effect minimaal zijn.
In andere delen van de wereld zullen er gebieden zijn waar je er wel degelijk rekening mee moet houden.
Dit noemt men Seasonal Change.
Hiervoor staan in sectie II van de ATT correcties.
Ze staan onder aan de bladzijden met Timedifferences vermeld, op volgorde van havennummer..
1) Zoek met het havennnummer de juiste tabel op.
Let op, het kan best zijn dat de haven die je opzoekt op een bladzijde staat waar een land vermeld staat waar de haven niet ligt.
Die twee tabellen, time differences en seasonal changes staan dus geografisch los van elkaar.
In ons voorbeeld staat de haven van Vlaardingen op een bladzijde waar de time differences van Franse havens op staan.
We zien dat voor havennummers 1500 tot 1522 de correctie in mei -0.1 m is.
In het vorige hoofdstuk hadden we een afgeronde waterstand van 2.0 m gevonden waar dus 0.1 vanaf moet.
De uiteindelijke waterstand wordt dan dus 1.9 m.