## Stappenplan tijd van binnenvaren berekenen

Hoe laat kan het schip naar binnen?
1) Bepaal de verlangde waterdiepte, inclusief de verlangde UKC.
2) Trek van de berekende WD de CD weer af om WS te krijgen.
3) Ga bij de gevonden WS bovenaan de grafiek naar beneden tot je de verval-/rijzinglijn snijdt.
4) Ga naar rechts tot je de kromme snijdt.
5) Ga naar beneden tot je de voor HW (onderaan) lijn snijdt en lees af. (Hours, minutes)
Berekenen tot hoe laat het schip naar binnen/buiten kan:
Doe tot en met stap 3).
4) Trek de lijn door tot je de kromme aan de rechterkant (ná HW) snijdt.
5) ga naar beneden tot je de na HW lijn snijdt en lees af (Hours, minutes.)

Trek deze gevonden waarde van de tijd van HW in de tabel af of tel deze erbij op. (Wat van toepassing is)