# Voor de ingenieur: berekenen van de waterstand

Voor het berekenen van de effecten van aanpassingen in jullie gebied op de waterstand kun je gebruik maken van applets.

De Java-applet werkt als programma op je eigen computer. Het is belangrijk dat JAVA is geinstalleerd, en dat de beveiliging zodanig ingesteld is dat de applet als veilig te boek staat. Je kunt dit in de instellingen van de computer bij JAVA doen.

De Excel-applet doet in principe hetzelfde. Als je de waarden wilt bewerken, moet je het bestand downloaden en openen en bewerken inschakelen.

Je kunt dan de maten van je riviersegment invoeren. Je voert de waterstand in (onderaan) en de applet berekent het debiet Q bij deze waterstand. Je kunt door veranderen van de waterstand en de hoogte en diepte van dijken, geulen en uiterwaarden zoeken naar de waterhoogte bij het gewenste debiet. De waarden van de applet gaan uit van bodem zomerbed als 0 m.

Om de afvoerhoeveelheid, waterhoogte en dergelijke in je gebied op te zoeken, kun je de Live Waterbase van Rijkswaterstaat gebruiken.

Het is lastig om te vinden hoe diep een rivier is. Je kunt voor de situatie in Nederland als standaardwaarde aanhouden: 4 meter diepte. Als je uit bronnen andere waarden kunt afleiden, gebruik je die natuurlijk.

Database van Rijkswaterstaat met de historische gegevens van waterstanden in Nederland

JAVA applet rivier model

Applet in Excel

Waterstand rivier berekenen met applet in Excel