# Geodetische modellen (Datum)

De GPS geeft de positie, lengte en breedte, weer op het scherm.
Daarvoor gebruikt hij met een moeilijk woord een: "Geodetisch Model", in het Engels: "Datum".
Dat is de meeteenheid waarmee de GPS zijn gegevens verwerkt, in dit geval WGS84.
Zoals eerder gezegd moeten de datums van de GPS en de kaart/ECDIS met elkaar overeen komen.
Voorbeeld van hoe het mis kan gaan:
Ergens in de jaren 90 ging een schip van Wagenborg in de Kalmarsund ten anker voor bunkers en stores.
De GPS stond op WGS84, maar men gebruikte een kaart dat European Datum gebruikte.
Tijdens het aanvaren naar de ankerpositie raakte het schip een rotspunt.
Het bleek dat de coördinaten van de GPS niet overeen kwamen met die van de kaart die ze gebruikten.
Waarom men in een gebied met zoveel ondieptes nog op GPS navigeerde ipv gebruik maakte van kustnavigatie (o.m. radar) is vreemd genoeg niet onderzocht...