# Modellen van de aarde

We zien allemaal de aarde als een bol.
En voor de meeste doeleinden is dat voldoende.
Maar afhankelijk van waarvoor we het model van de aarde willen gebruiken hebben we er meerdere.

Als we preciezer kijken – bijvoorbeeld met satellieten – blijkt dat de aarde zelfs een beetje hobbelig is.
Zelfs het water (en dan bedoelen we niet golven, maar echt de waterlaag zelf)
Soms trekt de zwaartekracht het water nét wat extra omlaag, op andere plekken stijgt het juist wat.
De aarde lijkt dan meer op een rare aardappel dan op een knikker of bal.

Daarom gebruiken wetenschappers verschillende modellen van de aarde:

- Een gladde bol, als we het simpel willen houden.

- Een afgeplatte bol, als we iets preciezer willen zijn.

- En een geoïde – een soort zwaartekracht-kaart van de aarde – als we echt tot op de centimeter nauwkeurig willen meten.

> Elk model is dus een hulpmiddel, afhankelijk van wat we willen weten.
> De aarde zelf verandert niet – maar onze blik erop wel.

### We hebben daarom 4 modellen van de aarde:
1) Bol model (Globe)
Doel: Eenvoudig model. Voor veel doeleinden bruikbaar.
2) Afgeplatte sferoïde (Oblate spheroïd)
Doel: Correcte vorm, nauwkeuriger.
Te gebruiken bij sattelietbanen berekenen (GPS), en astronomie (sterrenkunde)
3) Geoïde (Geoïd)
Doel: Rekening houden met verschil in zwaartekracht per plek.
Hoogtemetingen, Geodesie (preciese plaatsbepaling),satellietdata.
4) Kaartprojecties.
Doel: de aarde plat maken om het op een kaart te kunnen drukken.