# Werkelijke vorm van de aarde

(Las Vegas University, Nevada)

Hoewel er nog steeds mensen zijn die beweren dat de aarde plat is weet men al vanaf ongeveer de 9e eeuw dat de aarde een bol is.
Maar is dat ook zo?
Nou, niet helemaal.
De aarde draait én is vloeibaar van binnen.
En de aardkorst is dermate dun dat die flexibel is.
Op de evenaar draait de aarde met een snelheid van ongeveer 1670 km/u.
Dus als je op de evenaar staat leg je elke seconde maar liefst 460 meter af!
Op de polen is de draaisnelheid nihil.
Dat betekent dat de vloeibare kern op de evenaar naar buiten geslingerd wordt en op de polen gewoon blijft liggen.
En die magma heeft een soortelijke massa van zo'n 3300 tot 5500 kg/m³.
(Afhankelijk van de plek op aarde.)
Dat wordt dus op de evenaar wél naar buiten geslingerd en op de polen niet. (Middelpunt Vliedende Kracht.) Deze kracht is door Christiaan Huygens in 1673 omgezet middels een formule:
F= m.v²/r
Kracht (Force)=massa x snelheid² (Velociteit) / straal (radius)
Je ziet dat de v (snelheid) in het kwadraat is en dus veel invloed heeft.)
Daardoor wordt de aarde op de evenaar een beetje breder.

De aarde is daarmee een "afgeplatte elipsoïde".
[Het verschil tussen ellipsoÏde en ellips: een ellipsoïde is een ellips die rondgedraaid is rond zijn as.
Een 3D versie van een (2D) ellips, dus.
Zoals een 3D versie van een cirkel een bol is]

De aardstraal op de evenaar (Equatoriale aardstraal) is 6378.1 km.
De aardstraal op de polen (Polaire aardstraal) is:6356.7 km.
Dat scheelt dus 24,1 km.
Dat lijkt op zo'n grote bol niet veel, maar het heeft veel gevolgen voor de navigatie en diverse navigatieapparatuur.