# CPA tot een positie

Het kan nodig zijn om de CPA (Closest Point of Approach) te berekenen van een punt op je grootcirkel tot (bijvoorbeeld) een plaats van een scheepsramp.
Deze heb je bijvoorbeeld ontvangen via Navtex of Satcom C.

Ook hier is weer een formule voor:

Hierin is:

cpa: de Closest Point of Approach
R: Rendez Vouz (ontmoeting) positie
P: Breedte waarop de meridiaan de grootcirkel snijdt.
v : Vertex

Uit de formule volgt een uitkomst in graden.
Door de uitkomst met 60 te vermenigvuldigen krijgen we zeemijlen.