## Bolder.

Bolders ze hebben als fuctie om de trossen te beleggen.
Natuurlijk kunnen de trossen ook op de winch blijven staan.
Ook laten sommigen ze op de verhaalkop staan, maar daar kunnen ze vrij gemakkelijk op slippen.
Ze zijn er in vele soorten en maten.
Alle met hun voor- en nadelen.

Bemerk het oog in het midden voor het stoppertouwtje.

De werking van een bolder berust op wrijving.
Soms ook op beknelling, door een bolder te beleggen met een steek.
Het is dus zaak de tros op de bolder te beleggen met voldoende slagen om voldoende wrijving te creeëren.
Teveel wrijving kan ook.
Als spring belegd wordt en schip vaart nog te hard=> knallen.
Of nóg erger (als hij wel houdt) breken.

The danger of snap-back. Youtube.

Alle bolders worden getest op breeksterkte.
Deze SWL (Safe Working Load) of WLL (Work Load Limit) dient vermeld te worden op of nabij de bolder. (Gebeurt in de praktijk nauwelijks.)