## Hoe ga je het doen?

Je gaat nu jouw logo met carbonpapier jouw logo op stevig papier/dun karton zetten. Je trekt daarna de lijnen nog goed over met potlood. De volgende stap is met een stanleymes alle lijnen uitsnijden. Dit doe je op een snijmat.

Je snijdt de lijnen aan een stuk. Dat wil zeggen dat je vloeiende lijnen krijgt zonder van die rare hapjes eruit. Want hoe netter jouw sjabloon hoe mooier het logo op het t-shirt komt.

Als jouw sjabloon klaar is kun je een proefdruk gaan maken. Dat ga je doen met een tamponeerkwast. Een beetje een raar woord :-) Een tamponeerkwast ziet een beetje anders uit dan gewone kwasten. De kwast is rond en de haren zijn aan de bovenkant afgeplat. Dat heeft een reden. Je schildert met een tamponeerkwast niet zoals je met een normale kwast zou doen. Je stempelt als het ware met de kwast. Je doet wat verf aan de bovenkant op de kwast en je stempelt de verf dan op de ondergrond.

Voordat je dit gaat doen met je echte sjabloon probeer je het eerst uit op een papiertje. snij een klein vormpje uit als een hartje, rondje of iets anders. Je doet nu een dun laagje verf op de kwast en stempelt de afdruk op papier. Gebruik nooit veel verf aan de kwast, dan gaat de verf onder de rand doorlopen en mislukt jouw afbeelding.

Als dat gelukt is ga je van je echte sjabloon een proefdruk op papier maken. Gelijk daarna doe je dat ook op het t-shirt. Doe dit heel voorzichtig, want als je verf aan de onderkant van je sjabloon smeert of knoeit, mislukt jouw afdruk op het shirt!