## Veilig werken en regels

Veilig werken met gereedschap

Kijk voor het veilig werken met gereedschappen eens op de site van www.Facom.be

De link is http://www.facom.be/fl/service/service_3.htm.html

Regels in de werkplaats

Voor het werken in een werkplaats gelden een paar regels:

- In een werkplaats wordt vaak met olie gewerkt. Je moet altijd gemorste olie direct verwijderen in verband met de veiligheid (uitglijden) en het milieu. Absorberende korrels zijn ook heel handig.
- De afgewerkte olie moet je verzamelen en bewaren. Daarna moet het afgevoerd worden via de milieudienst.
- De opslagplaats van olie en brandstoffen moeten van lekbakken zijn voorzien. Hierdoor kan er niets in de bodem komen.
- Het opladen van accu’s moet je doen op een plaats met voldoende ventilatie of afzuiging.
- Zorg er voor dat je nooit met vuur of vonken in de buurt van een accu komt. Zo voorkom je explosiegevaar.
- Brandbare stoffen moet je onmiddellijk wegzetten als je ze niet gebruikt.
- Je moet altijd denken aan de veiligheid van je zelf en de ander.
- Ook tijdens je werk moet je brandgevaar voorkomen.
- Draaiende verbrandingsmotoren geven uitlaatgassen. Deze uitlaatgassen moeten afgevoerd worden, zodat ze niet in de werkplaats komen.
- Sommige machines geven zoveel lawaai dat je gehoorbescherming moet gebruiken. Bij meer dan 80 decibel geluid (continu) moet je oordoppen of een gehoorbeschermingskap gaan gebruiken.
- Let op met draaiende machines en machineonderdelen. Leg hier nooit gereedschap op.
- Laat geen gereedschap “slingeren”, dus niet laten liggen waar het niet hoort.
- Je moet zorgen dat een werkplaats netjes en overzichtelijk is en blijft.
- Je moet het gereedschap schoon opruimen en overzichtelijk opbergen.
  Dan kun je de volgende keer dat je het gereedschap nodig hebt, dit snel vinden en hoef je niet te zoeken.

  Beantwoord de vragen in de bijlage bij leerlingmateriaal.