## Vaste en losse katrollen

Benodigdheden; Statief met statiefklemmen, katrol met haakje, draad, set gewichten en krachtmeter 5N.

1. Maak de opstelling met 1 katrol. Je gebruikt een gewicht van 200 gram. Het draad loopt over de katrol en dan weer naar beneden. Trek het gewicht met de krachtmeter omhoog.
   De krachtmeter geeft ………………… N aan.
2. Maak de opstelling met twee katrollen. Je gebruikt een losse katrol. Trek het gewicht met de krachtmeter omhoog.
   De krachtmeter geeft ………………… N aan.
3. Herhaal de bovenstaande metingen met andere gewichten. Vul de tabel in.

| 100 gram | 200 gram | 300 gram
Trekkracht bij één katrol. | N | N | N
Trekkracht bij één vaste en één losse katrol | N | N | N

Conclusie:

Met een vaste katrol verander je de ……………………………………. Van een kracht.

Met een losse katrol kun je de Gr…………………………. Van de kracht veranderen.