## 2.3. Processchema

Een processchema is een volledig uitgewerkt blokschema waarin aanvullend ook alle stofstromen nauwkeurig zijn aangegeven, die het proces ingaan en/of uitgaan. Een processchema maakt duidelijk waar grond- en hulp- stoffen in het proces komen en waar welke bijproducten en afvalstoffen ontstaan.

Symbolen voor het opstellen van processchema’s
Een processchema bevat nog een aantal symbolen meer dan blok- en stroomschema’s. Die extra symbolen zijn nodig om de volledige productstroom met controle en beslismomenten aan te geven.

Regels voor het opstellen van een processchema

- Gebruik de standaard symbolen bij het tekenen van processchema’s.
- Teken de schema's van links naar rechts en van boven naar beneden.
- Plaats invoersymbolen en uitvoersymbolen zoveel mogelijk horizontaal, bij de activiteit of handeling waar ze bij horen.
- Teken lijnen alleen horizontaal of verticaal.
- Teken zoveel mogelijk korte lijnen; maak het de lezer niet te ingewikkeld bij het volgen van lijnen.
- Vermijd, zoveel mogelijk kruisingen en pijlen.

Om een correct processchema op te stellen is het dus van belang om het begin en het eind van de stroom te kennen en na te gaan of het schema een goed geheel vormt. Vanuit een stroomschema kan op simpele wijze een werkinstructie, worden vervaardigd.