## 5.8 Kettingtransport

In de levensmiddelenindustrie komen vier vormen van kettingtransport voor.

• stukgoedtransport
• elevator
• sleepketting
• schraapketting

Zowel de stukgoedtransporteur als de elevator zijn gebaseerd op het meeneemprincipe. Het product wordt gedragen door de ketting en ondervindt geen wrijving. Met een stukgoedtransporteur worden bijvoorbeeld flessen verplaatst.

De kettingen zijn daarom vlak opgesteld, zodat ze bij opstoppingen onder de fles doorglijden. Kwetsbare producten zoals kartonverpakkingen zouden kunnen beschadigen. Daarom wordt op de transportketting een zeepoplossing aangebracht. Deze zeepoplossing dient als smeermiddel.

Detailbeeld platte ketting; bovenkant platte ketting en onderkant met blokjesketting. Beide worden in roestvast staal of kunststof uitgevoerd.