## Gebruik van het glaswerk

1. De buret is nu nog gevuld met gedestilleerd water. Laat die helemaal leeglopen.
2. Spoel de buret 2x met de vloeistof die er uiteindelijk inkomt. Bijvoorbeeld natronloog. Let erop dat je ook het kraantje spoelt door een paar keer open en dicht te draaien en pas helemaal dicht te draaien terwijl je de natronloog toevoegt. Zo voorkom je dat er luchtbelletjes in de kraan terecht komen.
3. Vul de buret zodat de meniscus van de vloeistof tussen de 0 en 1 mL ligt. Lees het beginniveau, 2 cijfers achter de kommen!
4. Spoel de pipet 2x met de vloeistof die er uiteindelijk inkomt, bijvoorbeeld zoutzuur: opzuigen, ronddraaien pipet en leeg laten lopen.
5. Uiteindelijk vul je pipet met vloeistof.
   - Je houdt de pipet onder een hoe van 45 graden wanneer je de vloeistof opzuigt
   - Zuig de vloeistof eerst op tot boven het streepje, veeg de buitenkant van de pipet af met een papiertje.
   - Laat de vloeistof voorzichtig uit de pipet lopen (let op de hoek van 45 graden tegen de wand van het bekerglaasje) totdat de meniscus van de vloeistof bovenop het streepje ligt. Houdt het streepje op ooghoogte.
   - Laat de vloeistof uit de pipet lopen tegen onder een hoek van 45 graden tegen de wand van de erlenmeyer.
6. Voeg de indicator toe.
7. Titreer rustig druppelend de vloeistof uit de buret bij de erlenmeyer totdat er een kleuromslag plaatsvindt.