## Werkstuk: De TWIK

Je gaat aan de slag met de TWIK. De TWIK is een Tegen de Wind In Kar. Deze wagen gaat tegen de wind in rijden. De wind laat de propellor draaien, die vervolgens via een koperen lasdraad een wormwiel laat draaien. Het wormwiel is verbonden met een tandwiel wat de as van de wielen laat draaien.

De TWIK wordt gemaakt volgens de instructies van het bouwpakket. Dit is een best lastige opgave, het is een zeer technische handleiding!!

### Eisen:

- De TWIK kan 1 meter afleggen.
- De TWIK is netjes afgewerkt (netjes geboord, goed geschuurd)

### De propellor.

De propellor kan op verschillende manieren worden gemaakt. Je kan gebruik maken van een PVC buis, metalen blikje of eigen gemaakte constructie. Op de GIFs hieronder zie je dat de propellor gaat draaien door de wind. Vervolgens gaat het wormwiel draaien, wat het tandwiel in beweging zet, die vervolgens de wielen laat draaien. Ook zie je dat op de wielen rubber is geplakt.. Dit zorgt voor extra grip bij het rijden. Dit is nodig omdat hout erg glad is en makkelijk slipt.