## Cycloon

Havo examen scheikunde 2002 1e tijdvak aangepast
WERVELWIND HOUDT HOOGOVEN SCHOON
1 Het huidige hoogovenproces voor de productie van ruwijzer is vies en omslachtig. Er komt
2 cokes aan te pas. Die wordt gemaakt door steenkool te verhitten, waarbij vluchtige
3 componenten zoals teer en benzeen eruit worden gehaald. Van het ijzererts worden bolletjes
4 - pellets - gemaakt, die een warmtebehandeling krijgen om ze compacter te maken.
5 Daarna gaan de cokes en de ijzerertspellets netjes gestapeld de oven in. Onder in de oven
6 wordt lucht geblazen waarmee de cokes wordt verbrand. He koolstofmono-oxidegas dat
7 daarbij wordt gevormd, kan gemakkelijk door het poreuze cokes omhoog en reduceert
8 daarbij het ijzererts (ijzeroxide) tot ruwijzer. Dit kan in vloeibare vorm beneden worden
9 afgetapt.
10 Het huidige hoogovenproces vereist een aantal grote gescheiden fabrieken, ondermeer voor
11 de productie van cokes en de voorbehandeling van ijzererts. Bovendien komen bij de
12 cokesproductie allerlei vieze stofen vrij.
Het bovenstaande tekstfragment handelt over de productie van ruwijzer met behulp van het huidige hoogpovenproces.
In het onderstaande blokshema is dit productieproces weergeven.
In het schema zijn de namen van een deel van de stoffen weergegeven met de letter A, B, C, D, E en F.