## Module 8 theorie/praktijk opdracht knipperlicht- lamp installatie

Deel 8 theorie - /praktijk opdracht

Knipperlicht- lamp installatie.

Inhoud.

1. Doel en betekenis symbolen.

2. Uitleg knipperlicht relais

3. Uitleg schema en de draad kleuren

4 theorie opdracht: draden hoofdschema tekenen.

Iedere stap die uitgevoerd is door de leerling moet worden afgevinkt.

Controle punt (invullen/afvinken na uitvoering)

5. theorie opdracht: draden aansluitschema knipperlicht rechts tekenen.

6. theorie opdracht: draden aansluitschema lampen rechts tekenen.

7. theorie opdracht: draden totaal aansluitschema rechts tekenen.

8. praktijkopdracht : draden op het model aansluiten via het getekende

aansluitschema.

9 . Beoordeling door leraar.

10. Nakijkschema's docent

Theorie / praktijk opdracht 9

aansluiten 4 lampen en knipperlichten

Doel

Na deze opdracht kun je:

– Een stroomschema tekenen voor het aansluiten van verlichting en knipperlicht.

- Draden aansluiten volgens schema.

Benodigdheden.

Bij deze opdracht heb je nodig:

- rode potlood

- blauwe potlood

- gum, liniaal.

- rode kabels voorzien van aansluitschoentjes.

–blauwe kabels voorzien van aansluitschoentjes.

- rode kabel voorzien van zekering.

Betekenis symbolen

aandachtspunt

testmoment

Controle punt (invullen/afvinken na uitvoering)

Zo kun je altijd stoppen met je opdracht!

En de volgende les ermee verder gaan.

Volg onderstaand plan.

Vink iedere stap af in het symbool

Zo kun je altijd stoppen met je opdracht!

En de volgende les ermee verder gaan.

Een autoknipperlicht relais wordt gebruikt om de knipperlichten van een auto te laten knipperen.

De rechthoek in het schema stelt het knipperlicht relais voor, hetgeen de elektronica bevat om de lichten te laten knipperen.

De “knipper”-output is beschikbaar op stekker “L” ( 49A) en moet verder geleid worden via de knipperlicht schakelaar naar de linker- en rechter knipperlichten. is bedoeld voor Verder zijn nog de “+” (49) en “-“ stekkers ( 31 C) verbonden met resp. de + en – pool van de accu.

In elektrische schema’s worden deze aansluitingen soms ook aangeduid met:

-: GND, MASSA, AARDE, 31, C

+: PLUS, 49

L: OUT, LOAD, 49a

Het schema voor de knipperlicht installatie ziet er als volgt uit

Aansluiting knipperlicht relais op knipperlichtschakelaar

De aansluitingen worden aangeduid met:

54: 0 stand

1: voor knipperlichten links voor en links achter

2: voor knipperlichten rechts voor en rechts achter

Aansluiting in de lampen unit.

De draadkleur kan bij de achterlicht units verschillen per type

Het type achterlicht dat wij gebruiken heeft de volgende draden:

bruin : knipperlicht ( + )

geel : achterlicht ( + )

groen : massa, aarde ( - )

wit : remlicht ( + )

Hoofdschema aansluiting relais op schakelaar en ( - pool ) en ( + pool )

49A rechtstreeks aansluiten op 0 - stand knipperlichtschakelaar.

31 rechtstreeks aansluiten op ( - pool )

49 rechtstreeks via kroonsteen ( k) aansluiten op ( + pool ), en via zekering (z) direct

aansluiten op 1 poort van de schakelaar lamp.

Vanuit de schakelaars kabels via kroonstenen aansluiten op de 4 lamp units.

Aansluitschema tekenen

Controle punt (invullen/afvinken na uitvoering door leraar)

Aansluitschema rechter knipperlichten.

1. rechtstreekse aansluiting relais (49A ) naar (0 stand ) knipperlicht schakelaar

   2. Vanuit R naar kroonsteen, deze is door gelust op 2 poorten

   3. Vanuit 1 poort naar bruin voorlicht rechts

   4. Vanuit 1 poort naar bruin achterlicht rechts

   De aansluiting aan de linkerkant van de punten 2 t/m 4 is precies hetzelfde, maar dan vanuit L bij de knipperlicht schakelaar

   Aansluitschema tekenen

   Controle punt (invullen/afvinken na uitvoering door leraar)

   Aansluitschema rechterlampen

   1. Vanuit 1 poort schakelaar naar kroonsteen, deze is door gelust op 2 poorten

   2. Vanuit 1 poort naar geel voorlicht rechts

   3. Vanuit 1 poort naar geel achterlicht rechts

   1. rechtstreekse aansluiting relais (31) naar (- pool )

   2. vanuit groen voorlicht rechts naar - pool

   3. vanuit groen achterlicht rechts naar - pool

   Aansluitschema tekenen

   Controle punt (invullen/afvinken na uitvoering door leraar)

   We gaan nu de schema’s samenvoegen.

1. Teken het hoofdschema over
2. Teken het schema van de rechter knipperlichten over.
3. Teken het schema van de rechter lampen over.

Aansluitschema rechterkant tekenen

Controle punt (invullen/afvinken na uitvoering door leraar)

Totaal aansluitschema tekenen.

Controle punt (invullen/afvinken na uitvoering door leraar)

Praktijkopdracht : volgens getekend schema aansluiten op model.

Maak gebruik van de rode en blauwe kabels welke voorzien zijn van

kabelschoentjes.

1. Start met aansluiten hoofdschema

2. Vanuit knipperlichtschakelaar rechter kant aansluiten

3. Vanuit knipperlichtschakelaar linkerkant aansluiten

4. Vanuit schakelaar rechter lampen aansluiten

5. Vanuit schakelaar linker lampen aansluiten

Controleer of het schema goed is aangesloten.

Controle punt (invullen/afvinken na uitvoering door leraar)

Je model op de juiste manier aansluiten op de accu.

Controleer of de knipperlichten rechts en links werken.

Controleer of de lampen links en rechts werken.

Controle punt (invullen/afvinken na uitvoering door leraar)

Nakijk schema’s docent.

Hoofdschema.

49A rechtstreeks aansluiten op 0 - stand knipperlichtschakelaar.

31 rechtstreeks aansluiten op ( - pool )

49 rechtstreeks via kroonsteen ( k) aansluiten op ( + pool ), en via zekering (z) direct

aansluiten op 1 poort van de schakelaar lamp.

Aansluitschema rechter achterlichten.

1. rechtstreekse aansluiting relais (49A ) naar (0 stand ) knipperlicht schakelaar

2. Vanuit R naar kroonsteen, deze is door gelust op 2 poorten

3. Vanuit 1 poort naar bruin voorlicht rechts

4. Vanuit 1 poort naar bruin achterlicht rechts

Aansluitschema rechter lampen.

1. Vanuit 1 poort schakelaar naar kroonsteen, deze is door gelust op 2 poorten

2. Vanuit 1 poort naar geel voorlicht rechts

3. Vanuit 1 poort naar geel achterlicht rechts

1. rechtstreekse aansluiting relais (31) naar (- pool )

2. vanuit groen voorlicht rechts naar - pool

3. vanuit groen achterlicht rechts naar - pool

Totaal aansluitschema rechterkant

Totale aansluitschema model.