# Schermen

In de meeste kassen tref je een of meerdere schermen aan. De schermen kunnen horizontaal lopen (onder het dak), maar er zijn soms ook verticale schermen aanwezig.

Op deze website vind je veel informatie over schermdoeken:

http://www.ludvigsvensson.com/nl-climatescreens/producten/klimaatschermen

Zorg ervoor dat je de volgend toepassingen van schermen kent:

- Bescherming van planten tegen de zon / teveel warmte
- Energiebesparing
- Verduistering van de kas (bijvoorbeeld om de daglengte te verkorten)
- Uitstraling van belichting voorkomen (om klachten / boetes te voorkomen)
- Lichtspreiding / licht diffuus maken

Schermen kunnen open of gesloten van structuur zijn. Een open structuur maakt beweging van lucht door een scherm mogelijk, wat kan leiden tot een koeler klimaat. Een scherm dat voorkomt dat warmte uit de kas verloren gaat (een energiedoek) heeft natuurlijk een gesloten structuur.

Schermen kunnen vlamvertragend zijn. Met name in kassen met assimilatiebelichting kan dit gewenst/vereist zijn.

De schermen hangen meestal in de kas, maar ook buitenscherming komt soms voor. Een voordeel van een buitenscherm is dat instraling al wordt tegengehouden voordat warmte in de kas is. Een nadeel is dat het scherm wordt blootgesteld aan weersinvloeden zoals UV en wind. Het moet hiertegen dus bestand zijn.

Plastic kas met buitenscherm in Wenjiang nabij Chengdu.

Vragen schermen

1. Hoe ziet het ideale scherm voor besparing van energie (warmte) eruit?

2. Een schermdoek bestaat voor 50% uit aluminium bandjes en is open van structuur. Wat zou de functie van dit doek kunnen zijn?

3. Een teler die in de nacht wil belichten, wil voorkomen dat omwonenden gaan mopperen.

a. Zoek op internet een type schermdoek dat je hem kunt aanbevelen.

b. Noem naast lichtdichtheid een zeer belangrijke eigenschap van het doek.

4. Noem een voordeel en een nadeel van buitenschermen.