## Activiteit 4 - Energiebalansen fysische processen

Energiebalansen van fysische processen
Voor het verwarmen van een stof geldt voor de benodigde energie:
Q= m*c*∆T
m is de massa van de stof in kg
c is de soortelijke warmte van de stof in kJ/kg*K
∆T is de temperatuurverandering
Bij faseverandering van een stof geldt voor de benodigde energie:
Q = m*C
m is de massa van de stof in kg
C is de smeltwarmte of de verdampingswarmte van de stof in kJ/kg
Via het onderstaande stappenplan kun je een energiebalans opstellen.
Stap 1: stel een blokschema op
Stap 2: bereken de warmtetoevoer
Stap 3: stel de energiebalans op en werk deze uit