**Diepte van de ploeg instellen met trekkrachtregeling**

*Doel*

Je kunt met de trekkrachtregeling de diepte van de ploeg instellen.

*Oriëntatie*

Kies een trekker met een ploeg en teken het symbool dat bij de trekker gebruikt wordt voor de positieregeling.

Teken het symbool van de trekkrachtregeling.

Waarom wordt er op trekkrachtregeling geploegd?

*Uitvoering*

Kies een trekker en een ploeg. Zet de knop van de diepte-instelling op de helft. Rij 20 meter met de ploeg in de grond. Hoe diep heb je geploegd?

Overleg met je begeleider wat de gewenste ploegdiepte is.

Regel de knop van de diepte net zo lang totdat je de juiste ploegdiepte hebt bereikt.

*Afsluiting*

Vraag aan een ervaren collega wanneer je op mengregeling ploegt.