# Hoogwater rivieren

De Zuiderzeewerken en de Deltawerken zijn bedoeld om bij hoogwater overstromingen langs de kust te voorkomen.
Hoogwater kan echter ook in de Nederlandse rivieren voorkomen. De kans op hoogwater is het grootst in de winter en aan het begin van de lente. De Maas en de Rijn voeren in deze periode meer regenwater af, en de Rijn bij invallende dooi ook veel smeltwater.
Om de overstromingskans van rivieren terug te brengen worden/zijn onder andere de volgende maatregelen genomen:

- het versterken van rivierdijken en kades;
- het verdiepen en verbreden van de rivierbedding;
- het verlagen van de uiterwaarden;
- het aanleggen van waterbekkens;
- het verlagen van de stenen dammen in de rivier (kribverlaging).

Bekijk ook de volgende video.