## Spiraalproef

Bij de spiraalproef wordt gekeken hoe snel het schip draait (Rate of Turn, RoT) bij een bepaalde roerhoek.
Men zet het roer op 5° naar (bijv) SB en wacht tot de RoT niet meer toeneemt.
Deze waarde wordt genoteerd.
Vervolgens wordt het roer op 10° gezet en noteert men de waarde weer.
Dit wordt zo met 5° per keer herhaald tot aan vol roer.
Daarna herhaalt men de proef naar BB.
Omdat het schip een steeds grotere roerhoek krijgt zal de afgelegde weg een spiraalvorm krijgen, waar de naam van de proef vandaan komt.
De grafieken op de wheelhouse poster kunnen heel simpel zijn:
Waarbij bij elke roerhoek de RoT opgeschreven wordt.
Of het kunnen best wel indrukwekkende grafieken worden die best even bestuderen vereisen om ze te interpreteren: