|  |  |
| --- | --- |
| **A** | ARBO:  Arbeidsomstandighedenwet. |
|  |  |
| **B** | Bedrijfsarts:  Een dokter in dienst van een bedrijf om de gezondheid van personeel te kunnen beoordelen. |
|  |  |
| **C** | Civiele techniek:  is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van objecten die vastzitten in de grond. Voorbeelden van dergelijke objecten zijn leidingen, kabels, bruggen, wegen en gebouwen, maar ook de studie naar rivieren en kanalen valt onder **civiele techniek**. |
|  |  |
| **D** | Differentieschakelaar:  Een schakelaar die voorkomt dat je te veel stroom van een groep (uit de meterkast) vraagt. Anders kunnen stroomdraden warm worden en smelten.  Voorbeeld een schakelaar tussen de wasmachine en de droger. |
|  | Dodemansknop:  Deze knop moet ingerukt worden om een machine te laten bewegen. Als je deze weer los laat gaat de machine uit. |
|  |  |
| **E** | Elektrocutie:  Dat je ergens een grote stroom schok van krijgt met mogelijk dodelijke afloop. |
| **F** |  |
| **G** | Gebodsbord:  Dit moet je doen voordat je b.v. ergens mee gaat werken. |
|  | Gelaatsbescherming:  Een doorzichtige kap voor je gezicht. |
|  |  |
| **H** | Hanteren:  Iets met je handen op een goed manier vast pakken. |
|  | Hygiëne:  Iets schoon houden. |
|  |  |
| **I** |  |
| **J** |  |
| **K** |  |
|  | Kolomboormachine:  Een boor die vast is gemaakt op een staande buis. Deze kan je precies op hoogte instellen. |
|  |  |
| **L** |  |
| **M** |  |
| **N** |  |
|  |  |
|  | Noodstop:  Deze knop schakelt de stroom uit van de machine. |
|  |  |
| **O** | Ondeskundig:  Je weet niet goed hoe iet werkt maar gaat het toch gebruiken. |
|  | Onoplettendheid:  Je let niet op je werk maar laat je afleiden door dingen die om je heen gebeuren. |
|  | Onvoorzichtig:  Je denkt niet goed na waarmee je bezig bent. Je bent gevaarlijk aan het werk. |
|  | Oogbescherming:  B.v. veiligheidsbril, om te voorkomen dat er iets scherps in je ogen kan komen. |
|  | Ontvlambaar:  Dit zijn middelen die makkelijk in de brand vliegen. |
|  |  |
| **P** | PBM:  Persoonlijke bescherming middelen. |
|  | Pneumatisch:  Voorwerpen of lucht verplaatsing met luchtdruk. |
|  | Preventief:  Om te voorkomen dat er iets fout kan gaan gebeuren. |
|  |  |
| **Q** |  |
| **R** |  |
| **S** | Stress:  Dit is geestelijke onrust (in het hoofd). |
|  |  |
| **T** |  |
| **U** |  |
| **V** | VCA:  Veiligheid Checklist Aannemer. |
|  | Veiligheidsbroek:  In deze broek zitten speciale materialen verwerkt om mogelijk ongeluk te verkleinen. Zaagbroek/ kettingzaag. |
|  | Veiligheidshandschoenen:  Handschoenen om bepaalde werkzaamheden te kunnen uitvoeren. |
|  | Verbodsbord:  Dit mag je niet doen. |
|  |  |
| **W** | Waarschuwingsbord:  Wijst je op mogelijke gevaren. |
|  | Watermulsie:  Vloeistof met olie er in om te smeren bij boren. |
|  | Werkgever:  Jij hebt werk voor een ander (baas). |
|  | Werknemer:  Je voert werk uit voor een ander (personeel). |
|  |  |
| **X** |  |
| **Y** |  |
| **Z** | Zichtbare afzetting:  Bijvoorbeeld een hek of lint om iets heen gezet zodat je er niet meteen bij kan komen. |
|  |  |