Uitzetten tuin, plaatsen peilstenen, plaatsen opsluitbanden en aanleg pad

Tek. A- Uitzetten omtrek

2.00 m.

4.00 m.

= Piketpaaltje

= (poot) lijn

Tek. B – plaatsen peilstenen

2.00 m.

Peilsteen **X**

4.00 m.

= Piketpaaltje

= (poot) lijn

= peilsteen

Tek. C – plaatsen opsluitbanden

2.00 m.

Opsluitbandjes

4.00 m.

= Piketpaaltje

= (poot) lijn

= peilsteen

Tek. D – aanleg pad

2.00 m.

B

A

4.00 m.

= Piketpaaltje

= (poot) lijn

= peilsteen

A Dwarsdoorsnede pad B

Bandjes 2 cm. Onder bovenkant pad