## 1 Oliepomp

Hydraulische onderdelen aansluiten en laten bewegen.

Voordat je een hydrauliekslang koppelt maak de snelkoppeling eerst schoon met papier

1 Olietank en oliepomp

1. Zoek de olietank op de hydrauliektafel.
2. Kijk of er nog voldoende olie in zit via het peilglas.
3. Hoe wordt de oliepomp aan gedreven?
4. Zoek uit hoe de oliestroom verloopt als je de elektromotor aanzet.

Als er te weinig hydrauliekolie in zit, waar moet je dit systeem dan bij vullen?