## Praktisch deel / uitvoering

Uitvoering
Denk terwijl je het aardappelkanon maakt en het uitprobeert goed na. Dit is zeer gevaarlijk “speelgoed”. Als je fout materiaal gebruikt, niet nauwkeurig werkt of het kanon verkeerd bediend, kun je gewond raken.

RICHT NOOIT MET HET KANON OP MENSEN!!!!

Werkwijze

1. Bekijk het instructieblad Buis afkorten (bijlage 1).
2. Zaag een stuk buis Ø 50 af op een lengte van 20 cm.
3. Zaag een stuk buis Ø 32 af op een lengte van 35 cm.
4. Werk de uiteinden van de buis netjes af met de vijl.
5. Bekijk het instructieblad PVC lijmen (bijlage 2).
6. Schuur de buizen en de onderdelen op de plaats waar ze gelijmd worden.
7. Lijm de onderdelen zoals omschreven.
   Let op, minimaal 2 minuten laten drogen voordat je het volgende onderdeel gaat lijmen. Er komt veel druk op te staan dus de lijmverbinding moet goed zijn !!!!!!
8. Meet de kop (staaf) van de aansteker op, de diameter is . . . . . . . mm.
9. Gebruik een boor die 0,5 mm groter is dan de gemeten diameter en boor het gat in het midden van de schroefdop. Denk aan het afbramen!
10. Schroef de dop er op en werk het kanon waar dat nodig is nog netjes af.

    Jullie aardappelkanon is nu klaar.

    Ruim de plek waar je hebt gewerkt netjes op!!!
    Pak jullie gemaakte model en de papieren van deze opdracht.

    Vraag de docent of je het kanon kunt gaan uitproberen.

    Gebruik een prop papier als kogel, géén andere dingen!!!

    Als brandstof kun je bijvoorbeeld haarlak of butaangas gebruiken.

    Doe geen dingen in de loop die er niet in horen (hier geef ik geen voorbeeld van ) Duw er ook geen dingen in die niet passen, het moet er redelijk gemakkelijk inpassen.

    TIP: Na een aantal schoten moet je de buis van het kanon even laten doorluchten, anders komt er niet genoeg zuurstof in de buis.

    HET AARDAPPELAKNON WORDT NIET MEE NAAR HUIS GENOMEN
    MAAR BLIJFT OP SCHOOL !!!