## Afsluiting

In deze les heb je geleerd dat het water uit onze kraan schoon is. Dit komt doordat het naar de waterzuiveringsinstallatie is geweest. Hier worden eerst de grote stukken vuil uit het water gehaald met behulp van een rooster. Als tweede wordt er een stofje toegevoegd dat de kleinere vuildeeltjes aantrekt. Daarna gaat het water door een filter van zand en grind. Vervolgens wordt er met Uv-licht op het water geschenen waardoor de ziekmakende bacteriën dood gaan. En als laatste gaat het water door een speciaal filter om de geur- en smaakstoffen eruit te halen.

Het water uit onze kraan gaat naar de rioolwaterzuivering. Hier worden eerst de grote stukken vuil uit het water gehaald met een rooster en daarna de kleinere stukjes. Als laatste worden er vuiletende bacteriën aan het water toegevoegd. Als ze het vuil hebben opgegeten zakken ze naar de grond. Het water kan nu weer naar de rivier toe.

Hieronder staan de lesdoelen nog een keer beschreven. Lees ze door en kijk of je inderdaad kan wat er staat. Wanneer je iets nog niet kunt of snapt, kan je het nog even opzoeken in de tekst of vragen aan de juf of meester. Op de volgende pagina vind je een begrippenlijst met de moeilijkste en belangrijkste begrippen uit de les.

Succes bij het practicum van de volgende les!

Je kunt nu… … de stappen van oppervlaktewaterzuivering beschrijven met behulp van een plaatje. ... de stappen van rioolwaterzuivering uitleggen.