## Het omhoog pompen van water

Van grondwater en oppervlaktewater maken wij drinkwater. Grondwater zit diep in de grond, maar hoe krijgen wij het daar dan uit?

Met een grondwatermeter kunnen we meten hoe diep het water in de grond zit. Vervolgens wordt er met een boor een gat in de grond gemaakt tot het grondwater. Als het gat diep genoeg is, wordt het water met een pompinstallatie, die binnenin de boor zit, omhoog gezogen (zie de video hieronder). Het opgepompte water wordt opgevangen in grote bakken. Voor oppervlaktewater hoeft er niet geboord te worden.

Dus grondwater en oppervlaktewater worden omhoog gepompt met een pompinstallatie om er daarna drinkwater van te maken. Dit heet waterwinning.

Video 1: Grondwater wordt met een pompinstallatie omhoog gepompt. https://www.youtube.com/watch?v=1QWHq8joL4E