## Oppervlaktewaterzuivering

Het zuiveren van water gaat volgens een stappenplan. Je hebt net in het filmpje gezien hoe water uit de rivier de Maas gezuiverd wordt, zodat je het kunt drinken. Dit is erg belangrijk, want van het drinken van vies water kan je ziek worden.

Eerst wordt het water uit de rivier gepompt en komt het in de spaarbekkens. Dit zijn plekken waar water tijdelijk wordt opgeslagen. Hier begint de zuivering. Veel vieze deeltjes zakken in de spaarbekkens naar de bodem en blijven daar achter. Na ongeveer vier maanden wordt het water uit de spaarbekkens door een pomp naar de waterzuiveringsinstallatie gepompt. Hier wordt het water eerst goed gezeefd door een rooster. Het grote vuil, zoals takjes en bladeren, wordt eruit gehaald. Daarna wordt er een stofje aan het water toegevoegd. Dit stofje trekt al het vuil naar zich toe. Er ontstaan hierdoor klontjes van vuil. Die klontjes worden zwaar, daardoor zakken ze naar de bodem. Het water gaat hierna naar een volgende bak. Om naar de volgende bak te kunnen, gaat het water langs een filter van zand en grind. Dit filter haalt de restjes van het stofje uit het water.

Nu is al het vuil uit het water, maar je kan het nog steeds niet drinken. Er zitten nog bacteriën en virussen in. Bacteriën en virussen kunnen niet tegengehouden worden door filters. Ze zijn veel te klein. Door heel sterk Uv-licht op het water te laten schijnen, worden de bacteriën en virussen gedood. Uv-licht is licht dat je niet kan zien. De zon straalt ook Uv-licht uit, dat is de warmte die je voelt. Na deze stap kan je het water drinken, maar het heeft nog een gek smaakje. Om daar vanaf te komen, gaat het nog door een speciaal filter. Het water wordt naar de opslagtank vervoerd. Het is klaar om naar de huizen vervoerd te worden. Het hele proces duurt ongeveer twee uur.

Op afbeelding 2 zie je de stappen in een schema.