## Typen melkmachines

### Melkmachine van het melkleidingtype

Bij dit type melkmachine gaat de melk vanuit de klauw via de lange melkslang direct in de melkleiding. De melkleiding is meestal een roestvaststalen leiding die op geringe afloop hangt richting luchtafscheider. In grupstallen hangt de melkleiding boven de koeien. De melk moet vanaf de koe ongeveer twee meter omhoog gezogen worden. Dit noemen we een hoogliggende melkleiding.

In doorloopmelkstallen hangt de melkleiding bijna altijd onder de koeien. De melk kan dan vanaf de koe naar beneden stromen. Dit noemen we een laagliggende melkleiding.

De melkleiding wordt veelal tweezijdig aangesloten. Dat wil zeggen dat de beideuiteinden van de melkleiding aangesloten zijn op de luchtafscheider. Op deze manierheb je een betere vacuümvoorziening onder de koe. De lucht in de melkleiding kandan namelijk langs twee kanten worden afgevoerd. Bovendien kan tijdens de reinigingvan de melkmachine het spoelwater rondgestuurd worden voor een betere reiniging.Vandaar ook wel de naam rondgaande melkleiding.

### Melkmachine met melkmeetglazen en een melktransportleiding

In veel doorloopmelkstallen wordt de melk eerst opgevangen in melkmeetglazen. Zo kun je zien hoeveel melk een koe produceert. Bij deze melkmachine is de lange melkslang aangesloten op een meetglas. Als je een koe melkt, gebruik je de ‘melkleiding’ die onderaan de meetglazen zit niet. Je hebt tijdens het melken de kraan tussen het meetglas en de leiding dicht zitten. Je melkt dus niet direct in deze leiding. De lucht die via de klauw binnenkomt, wordt aan de bovenkant van het meetglas naar de vacuüm-/spoelleiding afgevoerd. Pas wanneer de koe uitgemolken is, wordt de ‘melkleiding’ gebruikt voor transport van de melk van meetglas naar de luchtafscheider. Deze ‘melkleiding’ heet dan ook melktransportleiding

Melk van koeien die niet aan de fabriek mag worden afgeleverd, mag niet in de koeltank. Deze melk moet voor de melkleiding of melktransportleiding afgetapt worden in bijvoorbeeld een emmer. Dan kan het daarna worden afgevoerd of voor de kalveren worden gebruikt.

### Emmerinstallatie ook wel minimelker genoemd

De minimelkers zijn geschikt voor onder andere bedrijven met een melkrobot, grote melkveehouderijen waarbij een ziekenstal aanwezig is. Daarnaast zijn de minimelkers ook ideaal voor het melken van pas afgekalfde koeien. De minimelker kan worden gezien als een kleine verrijdbare melkinstallatie voorzien van:

- Gegalvaniseerd frame, muv. rooie en blauwe budget melker.
- Gegalvaniseerde vacuümtank.
- Kunststof melkemmer (RVS melkemmer mogelijk)
- Kunststof melkklauw.
- Droge of olie gesmeerde vacuüm pomp, volledig uitgerust met schakelaar en voorzien van 220 volt aansluiting.
- Vacuümgestuurde pulsators.

Melkwinning melkinstallatie.ppt