## Het Contactproces

Tegenwoordig produceren we zwavelzuur met het contactproces. Alle verbeteringen waren bedoeld om goedkoper en met een hogere opbrengst te produceren. Door de lagere uitstoot waren er minder grondstoffen nodig waardoor de productie goedkoper werd. Bijkomend voordeel is dat het ook beter is voor het milieu. De ontwikkelingen hebben naast een hogere efficiëntie van de vorming ook gezorgd voor een verbeterde atoom-economie en een gunstiger E-factor.

Geconcentreerder product is niet alleen efficiënter in de productie maar ook in de opslag. Daarnaast kan het product nu ook gebruikt worden voor doeleinden waarbij een hoge concentratie nodig is. Dat levert allemaal geld op. Net als het reduceren van de transportkosten. Van dit laatste is het volgende een goed voorbeeld.

Klik op 'Start' hieronder en beantwoord de 2 vragen.

Schrijf de vragen, de antwoorden en eventuele uitleg in je schrift.

In de buitenlucht wordt de vorming van zwaveltrioxide (SO3) gekatalyseerd door metaalionen die in de muren van gebouwen aanwezig zijn.

In de reactor wordt als katalysator vanadium(V)oxide gebruikt. Een mengsel van lucht en zwaveldioxide wordt dan bij 280°C over de katalysator geleid.

Opdracht 11: Noteer in je schrift twee oorzaken waardoor de reactie in de reactor sneller gaat dan in de buitenlucht.

Klik op 'Start' hieronder en beantwoord de 2 vragen.

Schrijf de vragen, de antwoorden en eventuele uitleg in je schrift.