## De Omzettingen

Niet al het zwaveldioxide en zuurstof wordt in de reactor omgezet. Hierdoor ontstaat een mengsel van deze twee stoffen met zwaveltrioxide. Dit mengsel wordt gekoeld tot 100 °C en naar een tweede reactor geleid. In deze tweede reactor wordt voortdurend zwavelzuur geleid. Het zwaveltrioxide reageert dan met het zwavelzuur tot pyrozwavelzuur, het voornaamste bestanddeel van rokend zwavelzuur of oleum.

Opdracht 12: Noteer de reactievergelijking van deze omzetting in je schrift.

Behalve deze reactie vindt er ook een scheiding plaats: het zwaveldioxide en zuurstof worden vanuit de tweede reactor teruggeleid naar de eerste reactor en het pyrozwavelzuur gaat naar een derde reactor. In de derde reactor reageert dit pyrozwavelzuur met water tot zwavelzuur.

Opdracht 13: Leg in je schrift uit of de bereiding van zwavelzuur via het contactproces een batch- of continuproces is. Geef in je uitleg aan wat je 'stelling', 'data' en 'rechtvaardiging' zijn. {Weet je niet (meer) wat het Toulmin model is? Klik dan HIER voor uitleg en wat oefening.}