## De Hellingbaan

Naast een probleemomschrijving zoals daarnet beschreven moet je bij een ontwerp vaak ook voldoen aan allerlei randvoorwaarden en rekening houden met allerlei extra informatie.

Opdracht 15: In deze opdracht ga je voor een hellingbaan het programma van eisen opstellen, (deel)uitwerkingen bedenken en een mogelijk ontwerp evalueren.

Individueel

a] Lees de probleembeschrijving nog eens aandachtig door, bekijk de randvoorwaarden hieronderaan en bestudeer het informatieblad. (Klik op de knop om het informatieblad te downloaden.)

b] Bedenk aan welke andere eisen de hellingbaan moet voldoen. Gebruik hier het werkblad voor (dat je kunt downloaden door op de knop te drukken). Tip: Bedenk goed met welke gebruikers je te maken hebt.

Als Groep

c] Bekijk alle bijdragen en stel samen een definitief PvE vast. Vul dit in op je werkblad.

d] Bereken de maximale hellingshoek en de minimale lengte van de helling. Gebruik de gegevens van het informatieblad en noteer jullie berekening in het werkblad.

e] Brainstorm samen over oplossingen voor het probleem en teken een oplossing in op de plattegrond. (zie figuur 1, werkblad)

f] Toets jullie oplossing aan het programma van eisen en vul dit in op je werkblad.

Randvoorwaarden:

- De hellingbaan moet een hoogteverschil van 1 meter overbruggen.

- De hellingbaan moet in zijn geheel op het eigen terrein liggen (zie plattegrond, figuur 1, werkblad).

- De hellingbaan mag niet door obstakels heen gelegd worden (zie plattegrond, figuur 1, werkblad).

- De hellingbaan mag het pad niet snijden (zie plattegrond, figuur 1, werkblad).