**Bouwkundige voorzieningen**

1. **Aanleg damwand/perkoenpalen.**

Voer deze opdracht in 2 tallen uit.

Schrijf vooraf welke materialen en gereedschappen je nodig hebt.

Maak vooraf een offerte hoe veel tijd het kost om de constructie te maken.

Als je vergeet om bepaald gereedschap te bestellen,

krijg je een half uur straftijd.

Na afloop lever je een overzicht in met de werkelijk gemaakte uren.

Verklaar waar het verschil tussen begrote en werkelijk gemaakte uren.

De ene leerling plaatst damwandprofiel. 2 stukken van ongeveer 1 meter lengte (= 6 profielen) die haaks op elkaar staan.

De damwand is op de juiste diepte, waterpas, zonder slingering en zonder kieren. De andere leerling helpt alleen met het vasthouden van de profielen. Daarna plaatst de andere leerling met rondhouten palen dezelfde constructie.