## Hefbomen.

Bij hefbomen moet je altijd drie dingen weten:

1. waar zit het draaipunt?
2. waar zit het aangrijpingspunt van de kracht? (elke kracht apart)
3. hoe groot is de afstand tussen aangrijpingspunt en draaipunt (dit heet de 'arm' van de kracht)

Het moment van de kracht krijg je als je de kracht vermenigvuldigt met de arm.

Woordformule: moment = kracht maal arm

Formule: M = F . l

Er is EVENWICHT als het moment van de kracht die naar links wil draaien even groot is als het monent van de kracht die naar rechts wil draaien.

(Dus niet als de krachten even groot zijn maar als de momenten even groot zijn!!)

Formule: Mlinksom = M rechtsom