## Reddings procedure.

Laat de helikopter duidelijk je positie zien op de manieren als hiervoor in de cursus uitgelegd zijn.
De helikopter zal boven jouw positie blijven hangen en er zal 9 van de 10 keer een redder aan de kabel mee gaan naar beneden.
De redder zit met zijn billen in de rechter sling met de linker sling op zijn borst.
Daar komt het slachtoffer in te hangen.
-Onder de redder zal je een klein staalkabeltje zien hangen.
Deze is ervoor om contact te maken met het zeewater om eventuele statische elktriciteit af te voeren.
RAAK DIT KABELTJE NIET AAN!

Bij het een redding van het schip af: BIND DIT KABELTJE NIET AAN DE RELING OFZO VAST!
Dan kan de heli geen kant meer op!

-De redder zal je assisteren met het om doen van de sling.

Juiste wijze van sling omdoen:
-Doe de sling onder je oksels.
-Onderdruk de neiging de hijskabel vast te pakken.
Hierdoor gaan je schouders omhoog en kan de sling onder je oksels vandaan glijden.
Klem je armen gestrekt langs je lichaam.
ZO DUS NIET!
-Blijf rustig hangen.
Als je rondjes begint te draaien probeer je dan niet te verzetten door met je benen te gaan trappelen.
Het opwinchen zal hierdoor moeilijker worden voor de crew.
Eenmaal bijna boven zullen ze je stoppen.
Vind je het allemaal eng, doe dan je ogen gewoon dicht.
Soms is men nog maar net op tijd!