## Radarrefelector

De radarreflector is een belangrijk hulpmiddel om kleine objecten of slecht reflecterende objecten goed zichtbaar te maken op de radar.

Ze worden echter heel vaak verkeerd geplaatst.

1 is fout.
2 is goed.

In situatie 1 wordt de straal alle kanten op teruggekaats, behalve de goede ("Diffuus")
Natuurkunde: hoek van inval = hoek van uitval, dus hoek van inval = 90 gr, hoek van uitval = 90 gr. => niet retour naar zender!

In situatie 2 wordt de straal eerst tegen het eerste schotje gekaatst, vervolgens tegen het tweede en daarna terug naar waar het vandaan kwam. (Zender)

Weer Natuurkunde: hoek van inval is hoek van uitval, dus 90 graden in = 90 graden uit (1e schotje) en dan nog eens 90 gr in en 90 graden uit. => 180 graden.

Vreemd genoeg hebben veel fabrikant gaatjes gemaakt in de punten, zodat je haast als vanzelf de radarreflector verkeerd ophangt.
Onthoud:
-De schotjes moeten allen een hoek van 90 graden maken met elkaar.
-De beste positie heb je bereikt als de reflector denkbeeldig met een zijkant op een tafel staat.

Extra info:

Deze z.g. Buisreflectoren zijn gemaakt van een PVC pijp met allemaal schotjes erin geplaatst.
De schotjes zijn echter te klein om iets te kunnen betekenen.
Deze reflectoren zijn populair bij jachten omdat ze redelijk klein zijn, onopvallend en goedkoop.
Ze zijn echter nutteloos. => schijnveiligheid => gevaarlijker dan geen reflector => dan besef je tenminste dat je niet goed zichtbaar bent.

Nog een buisreflector.
Ook een kunsstof huis, met daarin een aantal scheef geplaatste "goede" reflectoren.
Deze zijn er in verschillende maten.
De grootsten voldoen redelijk tot goed.

Dan zijn er nog allerlei opvouwbare / opblaasbare reflectoren voor in het reddingspakket van de vlotten:

Van de effectieviteit moet men niet al te veel verwachten.

Tenslotte nog de Trilens-reflector (Tri lens: drie lenzen.)

Hierin zitten geen schotjes maar z.g. Luneburg lenzen.

Bron: Luneberg technologies: http://www.radar-reflector.com/principle

En omdat er 3 van deze lenzen in de reflector zitten wordt de straal en versterkt en altijd teruggekaatst.

Nadeel: zwaar en vrij prijzig