## Handstakellicht (hand flare)

Hand flares zijn bedoeld om de aandacht te trekken van een redder die ruim binnen zichtsafstand is maar jou misschien nog niet helemaal precies kan lokaliseren.
Bijvoorbeeld een helikopter op enige afstand die jou moet zien te vinden in ruwe zee.

Hij verschilt in vorm vooral van de rocket door het handvat.
Dit kan een geribbeld uiteinde zijn of een uitklaphandvat.
De dop aan het andere uiteinde ontbreekt (Chinese produkten daargelaten.)
Ook is de flare in zijn geheel kleiner dan een rocket.
De bediening is verder precies hetzelfde.
Echter is het bij een flare niet noodzakelijk deze loodrecht omhoog te houden.
Punten van aandacht:

1. De flare wordt zeer heet.
   Wees er zeker van dat je het handvat vast hebt.
2. Het licht is zeer fel. Kijk niet in de vlam.
3. De vlam is zo heet dat hij niet uitgaat onder water.
   Laat de flare dus onder geen beding in het vlot vallen, hij is niet meer te doven!
4. Wees er zeker van dat je het geribbelde handvat uitgetrokken hebt.
   Anders zal het smelten en brand je je hand.