# Reddingboot.

Er zijn in de loop der jaren vele soorten reddingboten geweest.
Allen waren op dat moment het beste wat er was.
De tijd zorgde aldoor voor verbeteringen.

Reddingboot V.O.C. tijd:

-Alleen voor kapitein en hogere officieren.
De rest had pech. (drijvende houden aan wrakhout o.i.d.)

Later voor meer opvarenden meer sloepen beschikbaar

Aandrijving: Roeiriemen en zeil.
Soms ook met "fietsaandrijving" .
Pas in de jaren '70 / '80 werd de motor gemeengoed..
Als schip origineel met roeisloepen is uitgerust mag dit gewoon nog in gebruik blijven.
Nieuwe schepen: vrije valboot.

Jaren 80

Schat Harding / Mulder en Rijke.

Anno nu:

Vrije val boot:

Symbool:

Ook voor de reddingsboot is er een door de IMO/SOLAS verplichte minimale uitrusting van een reddingsboot.

Er dient aan boord te zijn: (Zie verzicht bij Man Overboord Boot.)

Inventory life boats