## Reddingsboei rooksignaal

Tenslotte is er nog een speciaal rooksignaal voor aan de reddingsboei.

Die van comet is de meest gangbare:

-Deze zit gemonteerd in een houder.
Meestal aan de reddingsboei op de brug.
-Het gewicht van de reddingsboei is voldoende om het rooksignaal uit de houder te trekken.
-Doordat het uit de houder getrokken wordt breek aan de bovenkant een dopje af.
-Doordat het dopje afbreekt komt het chemische proces op gang dat de rook afgeeft

Het rooksignaal geeft minimaal 15 minuten rook.

Tevens zit er aan weerszijden van het rooksignaal een fel wit (stroboscoop) lampje dat automatisch aan gaat als het rooksignaal rechtop staat.
Dit ter indicatie van de positie in de nacht. (Minimaal 2 uur)