## Reddingvest

Internationaal symbool:

Belangrijkste bij te water raken:
-Blijven drijven => reddingvest.

1860
Kurken blokjes.

Redder Henry Freeman, Whitby (UK) 1861
Bron: http://www.go2marine.com/go2_structure/mfr/stearns/henry_freeman.jpg

Jaren twintig: kurk in katoenen kokers.

Bron: Google.com
Was bedoeld voor recreatiedoeleinden.

Jaren 30

King George VI en Queen Elizabeth I 1939 (moeder van huidige Elizabeth)

Niet veel meer dan zakken met kurkkruimels.

Jaren '60/70

Bron: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/92/6f/98/926f98086233af3d6c228bd3d01025c6.jpg

+ Nek wordt ondersteund.
+ Meer drijvermogen voor dan achter => bewusteloze wordt op rug gedraaid.
- Gepiel met de touwtjes.

Zijn jarenlang standaard gebleven.

Modern reddingsvest:

+Clip sluiting => ook met koude vingers aan te doen.
+Reflectie strepen
+Toegestaan als standaard reddingsmiddel.
-Groot blok => beperkt bewegingsvrijheid.

Eisen aan een reddingsvest
-Hoofdstuk III SOLAS.
-Opvallende kleur.
-Moet nek ondersteunen
-Moet bewusteloze op rug draaien en hoofd boven water houden.
-Moet voorzien zijn van reflectiestrepen.
-Moet binnenste buiten aangetrokken ook vast te maken zijn en functioneren.
-Drijvend materiaal moet ongevoelig zijn voor chemicalien (Bijv piemschuim lost op in aceton => niet toegestaan) en ongevoelig voor doorboren.

FOUT!

GOED!

Een kanteltijd van 6 seconden of korter hebben.

Een vrijboord hebben die een hoogte van minimaal 8 centimeter heeft (vrijboord is de hoogte

gemeten vanaf het water tot de onderkant van je kin).

Een fluitje bezitten waarin het balletje is weggelaten, dit omdat het balletje (als het in contact

komt met water) zich kan vastkleven aan de binnenzijde.

Aan de voorkant het woord FRONT hebben staan.

Met een duidelijke handleiding.

Van degelijke kwaliteit. (IMO (International Maritime Organization) goedgekeurd en voor schepen onder een vlag van een Europese lidstaat tevens goedgekeurd door het MED, Marine Equipment Directive.)

Duidelijk in zee zichtbaar en herkenbaar. (Oranje of geel)

Goed reflecterend zijn, zodat op afstand goed zichtbaar is waar iemand zich bevindt.

Met een drijvende, voldoende dikke kraag ter ondersteuning van je nek.

Een goed werkende sluiting hebben.

Handvatten / schouderbanden, om de persoon uit het water te kunnen hijsen.

(Kan ook het gedeelte dat over de schouders zit zijn)

Moet voorzien zijn van een lampje dat automatisch gaat branden in contact met (zee)water.

Zijn vele typen van

Komt veel voor.