## GMDSS VHF

Symbool
De meeste schepen hebben tenminste 3 GMDSS radio's (VHF) aan boord.
Een groter schip zal er tijdens een noodgeval meer nodig hebben.
Het minimum aantal GMDSS radio's dat verplicht aan boord moet zijn is dan ook afhankelijk van het tonnage van het schip.
Deze moeten voorzien zijn van een batterij die het apparaat minsten 24 uur kan laten ontvangen en 3 uur kan laten zenden.
Het apparaat moet voorzien zijn van 1 reserve batterij.
(Neem deze mee in geval van nood!)

Het apparaat verschilt vooral van normale "walkie talkies" doordat het waterdicht is en blijft drijven.
Tevens heeft het een opvallende kleur. (Geel / oranje)

De GMDSS VHF wordt in de praktijk heel veel voor de normale dekwerkzaamheden gebruikt.
Dit is verboden!
Het apparaat kan tijdens de werkzaamheden beschadigd raken en dan niet meer gebruiksklaar zijn in geval van nood.

Gebruik voor normale werkzaamheden daarom de radio's die in de volksmond "Walkie Talkies" genoemd worden.
Die van Motorola zijn heel bekend: