## Opblaasbare vlotten

De ramp met de Titanic is een zeer leerzame geweest.

Conclusies:

-Geen enkel schip is onzinkbaar =>voldoende reddingsmiddelen.
-Ook mensen in reddingboot stierven => kou grootste moordenaar => uitvinding overdekt reddingsvlot. (US Navy => Eerst alleen voor marine)

Eerste "reddingsvlot"

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Lifeboat_(shipboard)#/media/File:Airborne_Lifeboat_-_Warwick_B1_BV351.jpg

-Combinatie van opvouwbare sloep en en overdekt reddingsvlot.
-Werd vanuit vliegtuigen uitgeworpen in de buurt van zinkend schip.

Bron https://en.wikipedia.org/wiki/Lifeboat_(shipboard)#/media/File:Portland_Pudgy_lifeboat_sailing.jpg

-Klein, licht, overdekt, maar nog niet ideaal.
-Doorontwikkeld naar huidige opblaasbaar vlot.

Twee typen:
-Het werpvlot:

Symbool:

Of een strijkbaar vlot:

Internationaal symbool:

Later gaan we nader in op beide typen en hoe die te gebruiken.