## Reddingsboei. (Week 4)

Materiaal: Polyethyleen.
Drijvend materiaal: PUR-schuim.
Materiaal grijplijn: Nylon of polypropyleen.

Internationaal symbool:

Eisen:
-Opvallende kleur.
-Grijplijn
-Genoeg gewicht om tegen de wind in te gooien (meestal 4kg, maar minimaal 2,5kg) en om niet gelijk weg te drijven.
-Mag niet lek raken bij stoten. Dus niet opblaasbaar.
-Bestand tegen chemicalien.
-Reflectiestrepen van SOLAS goedgekeurd materiaal (stempel.)

Kan ook met lijn:

Of netter, met lijn in een houder:

Symbool

Kan ook met een drijvend lampje.

Of met lamp en rooksignaal.

Sy

Symbool

Raak je te water en is er geen reddingsboei ter beschikking probeer er dan een te maken van je broek.