## Sprinklerinstallatie blz 56

De sprinklerinstallatie is een beproefd middel om beginnende branden te blussen.
Het bestaat uit een leidingsysteem onder constante waterdruk en uitsroomnozzles.
In de nozzle zit een capsule met daarin vloeistof.

De capsule houdt het water dus tegen.
Wordt de vloeistof in de capsule warm, dan zal deze uitzetten en uiteindelijk zal de wand van de capsule breken waardoor het water gaat stromen.

Fire sprinkler test with water

De capsules kunnen gevuld zijn met verschillende kleuren vloeistof.

De kleuren staan voor de uitzettingscoëfficient van de vloeistof.
De ene vloeistof zal sneller uitzetten dan de andere.
De capsule zal daarmee bij hogere of lagere temperaturen barsten, waarmee de sprinkler (min of meer) instelbaar is geworden voor hoe snel hij af moet gaan.
Bij de inspectie, conform het ISM, moet de waterdruk gecontroleerd worden.
Dit moet gebeuren door een gecertificeerd persoon.
In de praktijk betekent dit dat er een bedrijf aan boord komt om dit te doen.
Vaak tijdens onderhoud in een haven.